В КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда» виникла необхідність в закупівлі робіт по капітальному ремонту приміщення третього поверху КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда" по вул.Івасюка,8, в м.Червоноград Львівської області

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

В ціну пропозиції допорогових торгів включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

**Капітальний ремонт приміщення третього поверху КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда" по вул.Івасюка,8, в м.Червоноград Львівської області ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 (CPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 3,34 |   |
| 2 | Розбирання каркасних дерев'яних поштукатуренихперегородок, обшитих дошками |  м2 | 8,82 |   |
| 3 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 299,72 |   |
| 4 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету намастицi | м2 | 346,56 |   |
| 5 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну | м2 | 65,45 |   |
| 6 | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | м2 | 1,8 |   |
| 7 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 35,98 |   |
| 8 | Розбирання обшивки каркасних стiн плитамидеревностружковими |  м2 | 33,7 |   |
| 9 | Розбирання дерев'яного каркасу стiн | м2 | 33,7 |   |
| 10 | Розбирання каркасних дерев'яних перегородок,обшитих деревностружковими плитами |  м2 | 32,2 |   |
| 11 | Розбирання облицювання каркасiв стельнеперфорованими гіпсовими плитами | м2 | 32,4 |   |
| 12 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,перхлорвiнiлової фарби | м2 | 353,4 |   |
| 13 | Розбирання дерев'яного каркасу стель | м2 | 32,4 |   |
| 14 | Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок |  м2 | 13,36 |   |
| 15 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 48,56 |   |
| 16 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах звiдбиванням штукатурки в укосах |  шт | 25 |   |
| 17 | (Демонтаж)перегородок iз скляних блокiв |  м2 | 7,4 |   |
| 18 | Пробивання прорiзiв у цегляних перегородках вручну |  м3 | 0,58 |   |
| 19 | Демонтаж групових щиткiв | шт | 1 |   |
| 20 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 632 |   |
| 21 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 106 |   |
| 22 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 61 |   |
| 23 | Демонтаж змiшувачiв | шт | 11 |   |
| 24 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 11 |   |
| 25 | Розбирання трубопроводiв з труб чавуннихканалiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 11 |   |
| 26 | (Демонтаж)трубопроводу водопостачання з трубсталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 15мм | м | 14 |   |
| 27 | Демонтаж грат вентиляцiйних площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 15 |   |
| 28 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозендо 20 см2 | м | 547 |   |
| 29 | Пробивання отворiв в залiзобетонних перекриттях,перерiз отворiв 300х300 мм | шт | 3 |   |
| 30 | Пробивання отворiв дiаметром до 25 мм в цеглянихстiнах при товщинi стiни в 1 цеглину вручну |  отв. | 22 |   |
| 31 | Пробивання отворiв дiаметром понад 25 мм в цеглянихстiнах при товщинi стiни в 1 цеглину вручну |  отв. | 5 |   |
| 32 | (Демонтаж)електричних плит | шт | 1 |   |
| 33 | Улаштування перегородок з газобетонних блоківтовщиною 100 мм при висотi поверху до 4 м | м2 | 2 |   |
| 34 | Сумiш для укладання пiнобетонних блокiв (зима) CeresitСT 21 | кг | 4,56 |   |
| 35 | Піноблоки | м3 | 0,2 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
| 36 | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденiбудiвлi цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону | м2 | 128,23 |   |
| 37 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та двернихукосiв по бетону та каменю | м2 | 15,04 |   |
| 38 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 15,04 |   |
| 39 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 50 |   |
| 40 | Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень | м2 | 1597,93 |   |
| 41 | Улаштування короба з гiпсокартонних плит пометалевому каркасу | м2 | 10,56 |   |
| 42 | Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм | м2 | 11,088 |   |
| 43 | Профiль CW 75 | м | 19,008 |   |
| 44 | Профiль UW 75 | м | 9,1872 |   |
| 45 | Саморізи для профілю ГКЛ 3,5 х 9,5 з буром | шт. | 95,04 |   |
| 46 | Дюбель забивний 6х60мм | шт | 32,4192 |   |
| 47 | Гвинт самонарізний по металу 3,5х25 мм | шт | 84,48 |   |
| 48 | Стрiчка армувальна для швів, ширина 50 мм | пм | 9,0816 |   |
| 49 | Шпаклівка "Фугенфюлер" | кг | 3,31584 |   |
| 50 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 1067,4 |   |
| 51 | Гiпсова шпаклiвка Ceresit CT 126 | кг | 1921,32 |   |
| 52 | Грунтування поверхні стін | м2 | 1165,03 |   |
| 53 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 1165,03 |   |
| 54 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 102,81 |   |
|   | СТЕЛІ |   |   |   |
| 55 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 34,4 |   |
| 56 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати до 30мм |  м2 | 34,4 |   |
| 57 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 519,57 |   |
| 58 | Гiпсова шпаклiвка Ceresit CT 126 | кг | 935,226 |   |
| 59 | Грунтування поверхні стель | м2 | 519,57 |   |
| 60 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 129,8925 |   |
| 61 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 519,57 |   |
|   | ПІДЛОГИ |   |   |   |
| 62 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 11,78 |   |
| 63 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетоннiй основi площею понад 20 м2 | м2 | 507,79 |   |
| 64 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати до 30мм | м2 | 507,79 |   |
| 65 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати до 70мм | м2 | 11,78 |   |
| 66 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 11,78 |   |
| 67 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині | м2 | 437,41 |   |
| 68 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчнихплиток розміром 60х60 см на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 56,34 |   |
| 69 | Різання плитки | м різу | 782 |   |
| 70 | Улаштування покриттів з ламінату нашумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швівклеєм | м2 | 82,16 |   |
| 71 | Грунтовка для вбираючих бетонних i цементно-пiщанихоснов Thomsit R 777 | кг | 13,367432 |   |
| 72 | Ламінат Tarkett 33 клас | м2 | 83,8032 |   |
| 73 | Прокладка шумогідроізоляційна | м2 | 83,8032 |   |
| 74 | Скотч паперовий | м | 32,864 |   |
| 75 | Улаштування плiнтусiв ПВХ | м | 70,32 |   |
| 76 | Плiнтуси, ПВХ  | м | 71,0232 |   |
| 77 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті |  шт | 175,8 |   |
|   | ПРОРІЗИ |   |   |   |
| 78 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ іззастосуванням анкерів і монтажної піни |  блок | 21 |   |
| 79 | Блок дверний МДФ | шт | 10 |   |
| 80 | Наличники, МДФ | м | 109,2 |   |
| 81 | Піна монтажна Titan 02 STYRO 750мл | фл. | 16 |   |
| 82 | Дюбель 8х100 мм | шт | 168 |   |
| 83 | Заповнення дверних прорiзiв готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстiнах | м2 | 3,24 |   |
| 84 | Блоки дверні металопластикові  | м2 | 3,24 |   |
| 85 | Піна монтажна Titan 02 STYRO 750мл | фл. | 1 |   |
| 86 | Дюбель 8х100 мм | шт | 16 |   |
| 87 | Монтаж металопластикової перегородки з дверями іверхньою заскленою фрамугою у кам'яних стiнах | м2 | 7,4 |   |
| 88 | Конструкція перегородки металопластикової з дверями іверхньою заскленою фрамугою | м2 | 7,4 |   |
| 89 | Піна монтажна Titan 02 STYRO 750мл | фл. | 1,4 |   |
| 90 | Дюбель 8х100 мм | шт | 20 |   |
| 91 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 38,2 |   |
| 92 | Дошки підвіконні, пластикові, ширина 350мм | м | 38,2 |   |
| 93 | Піна монтажна Titan 02 STYRO 750мл | фл. | 7 |   |
| 94 | Реставрація бетонних підвіконників | м2 | 8,35 |   |
|   | ІНШІ РОБОТИ |   |   |   |
| 95 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих радiаторiв | м2 | 45,74 |   |
| 96 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих сталевих труб | м2 | 6,54 |   |
| 97 | Установлення на зовнішні кути стін декоративних кутиків | м | 54 |   |
| 98 | Кутники декоративні | пм | 55,08 |   |
| 99 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з трубполіпропіленових дiаметром 20 мм | м | 29 |   |
| 100 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної водидiам. 20х2,8 мм | м | 29 |   |
| 101 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 20 |   |
| 102 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену /рiзьба внутрiшня/ дiам.20х3/4" мм | шт | 8 |   |
| 103 | Трiйник iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 20х3/4" мм | шт | 6 |   |
| 104 | Муфта дiам. 20 мм | шт | 5 |   |
| 105 | Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 20х1/2" мм | шт | 14 |   |
| 106 | Хомут iз шурупом дiам. 20 мм | шт | 25 |   |
| 107 | Установлення кранiв кульових на трубопроводахдiаметром до 25 мм | шт | 16 |   |
| 108 | Крани кульовi прохiднi сальниковi муфтовi, 15ч38п, тиск1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр 20 мм | шт | 16 |   |
| 109 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї зполiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 31 |   |
| 110 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам.50 мм | м | 31 |   |
| 111 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 14 |   |
| 112 | Колiна каналiзацiйнi 45 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 6 |   |
| 113 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам.50х50 мм | шт | 5 |   |
| 114 | Перехiдник чавун-пластик до каналiзацiйних труб iзполiпропiлену дiам. 50(72/50) мм | шт | 10 |   |
| 115 | Хомут iз шурупом дiам. 50 мм | шт | 20 |   |
| 116 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямхолодної води | к-т | 12 |   |
| 117 | Умивальники овальнi напiвфарфоровi та фарфоровi зкронштейнами, сифоном пляшковим латунним тавипуском, iз схованими встановлювальнимиповерхнями, без спинки, із тумбами | комплект | 12 |   |
| 118 | Крани для умивальникiв, настольнi,  | комплект | 12 |   |
| 119 | Установлення мийок на два вiддiлення | к-т | 1 |   |
| 120 | Установлення за місцем поверхні під мийку | м2 | 1,44 |   |
| 121 | Плита декоративна під мийку | м2 | 1,44 |   |
| 122 | Установлення душової кабіни | к-т | 1 |   |
| 123 | Кабіна душова, з пластмасовими випуском, сифоном,переливною трубою та переливом | комплект | 1 |   |
| 124 | Змiшувачi для ванн, См-В-ШТ, з душовою сiткою нагнучкому шланзi, кнопочним перемикачем, латуннимимаховичками та штангой | комплект | 1 |   |
| 125 | Знiмання водогрiйних бойлерів | шт | 2 |   |
| 126 | Установлення нагрiвачiв iндивiдуальних водяних б/в | к-т | 2 |   |
| 127 | Установлення грат вентиляцiйних площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 15 |   |
| 128 | Грати вентиляційні | шт | 15 |   |
| 129 | Прочищення вентиляцiйних коробiв, каналів | м | 18 |   |
| 130 | Установлення вiдсосiв вiд устаткування з приєднаннямдо повiтроводу | кг | 15 |   |
| 131 | Витяжки примусові | комплект | 3 |   |
| 132 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 836,2 |   |
| 133 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю змiдною жилою , марка ВВГнгд, перерiз 3х2,5 мм2 | м | 603 |   |
| 134 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю змiдною жилою, марка ВВГнгд, перерiз 2х1,5 мм2 | м | 233,2 |   |
| 135 | Коробка унiверсальна, марка УК-Р-0,5-30 | шт | 45 |   |
| 136 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi впорожнинах перекриттiв i перегородок | м | 168,8 |   |
| 137 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю змiдною жилою, марка ВВГнгд, перерiз 2х1,5 мм2 | м | 168,8 |   |
| 138 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 6 мм2у коробах | м | 64 |   |
| 139 | Проводи силовi з полiвiнiлхлоридною iзоляцiєю змiдною жилою пiдвищеної гнучкостi, марка ПВЗ, перерiз3х4мм2 | м | 64 |   |
| 140 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масоюдо 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 18 |   |
| 141 | Щитки освітлювальні | шт | 18 |   |
| 142 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад 25 А | шт | 18 |   |
| 143 | Вимикач автоматичний, 25 А | шт | 18 |   |
| 144 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованiй проводцi | шт | 119 |   |
| 145 | Розетка штепсельна для схованої проводки | шт | 119 |   |
| 146 | Коробка установочна | шт | 119 |   |
| 147 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiйпроводцi, 1-клавiшних | шт | 31 |   |
| 148 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 31 |   |
| 149 | Коробка установочна | шт | 31 |   |
| 150 | Монтаж світильників для LED ламп | шт | 78 |   |
| 151 | Свiтильники LED | шт | 78 |   |
| 152 | Установлення електричних плит | шт | 1 |   |
| 153 | Плита електрична побутова ЕБ4Ш-6-4-7/220/ЕЛЕКТРА-1003/ | шт | 1 |   |

У зв’язку з виниклою необхідністю була оголошена процедура відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-27-002209-c) з очікуваною вартістю **2 510 536,80** грн.